|  |  |
| --- | --- |
|  | TEKNİK ŞARTNAME |

GERİ DÖNÜŞÜM ATIK KUTUSU:

1-Hammadde güneş ışığına, sıcağa ve soğuğa dayanıklı olmalı.

2-Yüksek yoğunluklu polietilenden imal edilmeli.

3-240 lt kapasiteli konteynerlerin tekerlek gövdeleri polipropilen ve üzerindeki lastikler her türlü hava şartlarına dayanıklı mamülden yapılmalıdır.

4- Konteynerler paslanmaz, koku yapmaz, kolay temizleme özelliğine sahip, güneş ısısından, Alkol, Maya,Sirke, Asit, Amonyak v.s. aşındırıcı kimyasal maddelerden etkilenmez özellikte olmalı.

5- Konteynerler şok etkilere dayanıklı olmalıdır.

Not:

1-Verilecek ürünler uluslararası bilinirliği olan ürün olacaktır.

2-Şartname de belirtilen malzemelerin 1 er adet numunesi komisyonca görülüp uygunluğu onaylandıktan sonra malzeme teslimi yapılacaktır.

3-Alınan Malzemede herhangi bir sorun çıkması halinde firma veya yetkilisi sorunlu malzemeleri değiştirecektir.